1、 项目概述
随着花都院区医疗业务的迅速发展，进入花都院区参加临床工作和学习的住培学员和实习学生也迅速增多，各专科医疗护理培训工作必须跟上，故花都院区临床技能中心开展培训工作迫在眉睫，现为花都院区临床技能中心进行网络覆盖，包括网络信息点位及无线AP点位，以满足培训考核工作的需要。
2、 项目总体要求
及时响应采购人的网络布线任务,接到采购人的通知后在规定的时间内完成布线工作，不得影响采购人业务的正常运行。
3、 项目服务要求
1.布线施工前的准备工作要求：网络布线施工前需要完成现场勘察、工作量确认、工作紧急程度，材料准备，进场施工人员准备等。
2.按照相关技术，符合GB 50311-2007《综合布线系统工程设计规范》的相关要求，配线架及模块采用TIA/ EIA-568B的标准进行布线和打模块。线路需要套PVC线管进行线路保护。

3.布线材料选型要求
1）布线主要材料必须满足本院现有的布线系统要求,选用的产品应符合国家及行业规范，满足用户实际使用需求。供应商需提供相关的产品合格证及相关测试报告，进场前需把所用的材料，经科室验收合格后方可使用。

2）对于用户维修需求，应在规定时间内完成修复，修复后线路应符合使用标准及国家规范。
4.安装实施地点：中山大学孙逸仙纪念医院内指定地点

5、施工具体要求
（1）网线要求六类非屏蔽线。
（2）布线要求横平竖直，墙面走线槽，吊顶穿线管，地面使用耐用线槽。

（3）提供完成布线的全部产品，包括但不限于面板、水晶头、网线、跳线、配线架等材料及安装实施服务。
（4）按照医院要求完成线缆、面板、跳线、配线架等标签标识工作，要求机打标签，不易脱落，并提供点位信息表。

（5）网络信息点完成后医院对布线质量进行检测，不低于千兆速率，出现故障需要及时更换。

（6）新增线缆和原有线缆要统一捆扎，避免新增线缆和原有线缆混乱。 

（7）施工过程中必须严格执行院方的相关施工规定，要求不能影响医院的正常生产。

（8）采购人提供楼宇平面图纸，供应商对网络零星布线点位进行标识并提供竣工图纸。
4、 服务响应要求：

1.信息点维护服务要求

1）网络布设信息点质保期不低于3年。同一点位3年内出现故障由供应商负责维修。供应商负责对承建的网络布线信息点进行检查及维护，如检查过程中发现线缆中断，网络端口损坏等需要整改的地方，产生的费用由成交方承担。

2）维护响应时间：接到故障通知后应在15分钟内响应，2小时内到达现场，48小时内解决故障。

2.提供7×24小时的电话咨询，并安排有技术人员解答使用中遇到的疑难。
附件1

	序号
	设备名称
	设备描述

	1
	网线
	六类非屏蔽

	2
	模块
	六类非屏蔽

	3
	面板
	单口或双口面板

	4
	配线架
	理线器或双绞线配线架

	5
	跳线
	1.5到3米的六类非屏蔽线,按需配置

	6
	施工及辅材
	PVC线槽，软管,专业标签等

	7
	质保服务
	质保期三年




