智慧医学中心医学算力平台集群配件采购需求
[bookmark: _GoBack]集群采用“计算资源统一纳管、计算与存储分层、高速网络互联、Kubernetes与Slurm协同运行”的总体架构。充分利用现有R2900、R5300系列服务器及宝德PR210K、PR220K等设备，通过硬件升级和集群整合，将计算资源统一纳入Kubernetes及Slurm集群管理；存储资源作为独立基础设施层，通过高速网络向计算及应用节点提供统一的数据访问服务，形成面向医院业务应用和医学数据处理的统一计算基础设施。
	设备类别
	名称
	数量
	总体规模及主要用途

	服务器配件
	480GB SATA SSD
	2
	用于服务器升级为单机2*480GB SATA SSD（Raid1）。

	
	双端口万兆以太网卡
	2
	用于服务器升级为单机2张双口万兆网络，用于业务/管理/存储网络组网，实现高速网络互联。

	交换机
	计算网络100G IB交换机
	2
	36个100G口。

	
	千兆网交换机
	1
	48个1G端口。

	IB网卡、IB线
	 高速PCIE 100G InfiniBand 迈络思 网卡
	45
	用于R2900系列、R5300系列服务器、存储节点高速光互联使用

	
	高速IB线QSFP28接口，100G InfiniBand光纤传输线（带模块）
	45
	用于交换机

	软件
	K8S开源专项技术支持（6个月）
	1
	/

	
	工作站
	1
	配置参数：
处理器：2个intel Pmlatinu铂金 8160系列, 24核心，2.1Ghz，48线程。
内存：4条32G DDR4 RECC 2666MHZ，128GB。
硬盘：480G SSD 企业级
存储：1块22T SATA企业级,共22TB 
显卡：1个NVIDIA 3080 10G 
阵列：RAID 0,1,10 
网络：集成2个10/100/1000M自适应以太网口+1个远程管理接口
电源：1250W 高效服务器电源，支持ups不间C1K断电护。
软件：正版parakou集群任务调度系统。
产品：产品通过国家3C认证，FCC，CE，ISO9001,ISO14000,Rohs认证、中国环境标志产品认证
软件服务：CMIP6，Gcc、G++、Fortran、C++ ，PAML含有的软件开发环境支持C,C++,fortran，还包括了并行编译，以及基于GNU软件，含常用的科学作图与LATEX文档写作软件。Gcc、g77、gfortran、IntelFORTRAN编证译器、并行编译mpich2，以及相应的软件开发环境。
提供：国家认证的高级工程师调试服务器和Intel True Scale Fabric Technical Engineer 认证工程师负责项目实施。

	
	高性能计算集群安装调试+系统集成+硬件升级服务
	1
	3个人，共2个月施工

	
	机柜
	6
	/

	
	网线
	/
	用于带外管理



