用户需求

一、产品名称:全彩LED显示屏
（一）参数性能：
1.点间距：P1.86
2.模组规格：320*160㎜
3.模组分辨率：172*86点
4.密度：288906点/㎡
5.单点亮度、色度校正:有
6.白平衡亮度:≥500cd/㎡
7.色温:2000K—12500K 可调
8.水平视角:≥170°
9.垂直视角:≥170°
10.亮度均匀性:≥99%
11.对比度:≥5000:1
12.信号处理位数:16位*3
13.灰度等级:12-16
14.控制距离:网线：80-100米， 光纤：10公里
15.驱动方式:高灰阶恒流源驱动IC
16.换帧频率:≥60HZ
17.刷新率:≥3840HZ
18.控制方式:同步
19.亮度调节范围:0到100无级调节
20.连续工作时间:≥72小时
21.寿命典型值:100，000 小时
22.工作温度范围：-20 ℃ 至 50 ℃
23.工作湿度范围：10 %- 80% RH 无凝结
24.存储温度范围：-20 ℃ 至 60 ℃
25.工作电压：DC:4.2-5V
26.供电要求：AC：220×（1±10%）V、50×（1±5%）Hz
27.最大功耗：650W/㎡
28.平均功耗：270 W/㎡
（二）数量：39.94㎡
二、多媒体服务器
（一）参数性能：
1.核心硬件配置
（1）设备型号：机架式多媒体播放服务器（2U 机箱）
（2）处理器：英特尔第12代酷睿 i5-12400处理器及以上性能配置
（3）运行内存：16GB DDR4 高速内存
（4）存储配置：500GB M.2 高速固态硬盘，支持媒体文件本地存储与播放
（5）显卡配置：MPGT400 专业图形处理显卡
（6）机箱规格：标准 2U 机架式机箱，支持标准机柜安装
2.显示输出与带载能力
（1）输出带载：支持2 路 4096×2160@60Hz 点对点输出，单路最大分辨率≥4096×2160
（2）拼接能力：支持多接口画面拼接，总带载像素宽度 / 高度支持 LED 屏无缝拼接显示
（3）EDID 管理：支持 EDID 锁定功能，可自定义输出分辨率，适配不同规格 LED 显示屏
（4）多机级联：支持多台设备级联扩展，满足超大屏带载需求
3.音视频解码与处理能力
（1）解码能力：支持1 路 8K×2K@60fps 或 2 路 4K×2K@60fps 视频硬件解码，流畅无卡顿
（2）图层处理：支持 8 个混合图层 + 1 个独立音频层，最大可扩展至 40 个图层；支持视频、图片、字幕、窗口叠加混合显示
（3）媒体格式：全格式兼容，支持视频、音频、图片、字幕、PPT/Excel/Word/PDF 文档、网页、NDI 流媒体、数字时钟等多种媒体类型
（4）音频处理：支持音视频同步播放，支持音频独立调节、混音输出
4.系统与软件功能
（1）操作系统：预装正版 Windows 10 企业版 LTSC 操作系统
（2）播控软件：配套原厂 Hynamic MD2 多媒体播控软件
（3）控制方式：支持本地键鼠控制、平板可视化触控控制、第三方中控系统接入控制
（4）播放功能：支持定时播放、列表循环播放、垫片播放、紧急插播，节目数量无限制
（5）管理功能：支持设备状态监控、远程管理、节目素材远程上传更新
（6）同步功能：支持帧同步播放，多画面拼接无撕裂、不同步现象
5.接口配置
（1）视频输出接口：≥2 路 HDMI 2.0 输出、≥1 路 DP 1.2 输出
（2）网络接口：≥2 路千兆以太网口，支持网络控制、NDI 流媒体输入
（3）USB 接口：≥4 路 USB 3.0 接口、≥2 路 USB 2.0 接口，支持外设接入、素材导入
（4）音频接口：1 路 3.5mm 音频输入、1 路 3.5mm 音频输出
（5）控制接口：支持 RS232/RS485 中控接入，支持红外扩展
6.电源与环境适应性
[bookmark: _GoBack]（1）电源配置：工业级 ATX 电源，AC 100-240V 宽电压输入，具备过压、过流、短路保护
（2）工作温度：0℃～40℃，支持 7×24 小时连续稳定运行
（3）散热方式：智能风冷散热，低噪音设计，适配室内办公 / 机房环境
（4）安装方式：标准 19 英寸机架式安装，配套机柜安装固定件
（二）数量：1台



