**附件1：**

**服务项目清单**

本项目服务范围包括我院（含北院区、南院区）管辖范围的全部区域，包括但不限于南北院区的住院楼、门诊楼、行政办公楼、教学楼、宿舍楼、地下车库、花园、通道外围等的化粪池、隔油池及地下管道疏通、清理、维护（明细见附表）。

**化粪池清理服务**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 院区 | 序号 | 化粪池位置 | 组数 | 估计总容积 | 清理频率 | 备注 |
| 北院区 | 1 | 制剂部 | 1 | 36 | 包年，每月清理一次 |  |
| 2 | 空调维修间 | 2 | 72 |  |
| 3 | 洗衣组 | 1 | 36 | 包年，每年至少全面清理3次，具体时间以院方通知为准 |  |
| 4 | 中山楼 | 1 | 140 |  |
| 5 | 银行宿舍 | 1 | 36 |  |
| 6 | 岭南楼 | 4 | 180 | 每组4.05\*2.5\*4米 ，共4组 |
| 7 | 第四宿舍楼下 | 1 | 36 |  |
| 8 | 第三宿舍 | 1 | 36 |  |
| 9 | 供应室 | 1 | 36 |  |
| 10 | 职工饭堂 | 2 | 48 | 每组4.\*2\*3米 ，共2组 |
| 11 | MR通道 | 1 | 6 | 2\*2\*1.5米约数容积 |
| 12 | 检验科 | 2 | 72 |  |
| 13 | 急诊药房收费室 | 2 | 36 | 每组4\*3\*3米共2组 |
| 14 | 单车棚 | 1 | 2 | 2020年新增 |
| 15 | 中注住院处通道 | 1 | 36 |  |
| 16 | 仁济路宿舍 | 2 | 72 | 每组4\*3\*3米共2组 |
| 17 | 氧气班北侧 | 1 | 36 |  |
| 18 | 木工房 | 1 | 36 |  |
| 19 | 同位素 | 1 | 36 |  |
| 20 | 长堤宿舍 | 4 | 72 | 每组2\*3\*3米共4组 |
| 21 | 仁济路12号 | 1 | 36 |  |
| 南院区 | 1 | 急诊后花园 | 1 | 50 |  |
| 2 | 氧气房门口 | 1 | 50 |  |
| 3 | 逸仙楼负一楼电梯厅出口 | 1 | 10 |  |
| 4 | 逸仙楼后花园西南角 | 1 | 140 |  |
| 5 | 逸仙楼后花园东南角 | 1 | 140 |  |
| 6 | 逸仙楼负三楼厕所 | 1 | 10 |  |
| 7 | 逸仙楼负四楼厕所 | 1 | 10 |  |

**隔油池清理服务**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 清理频率 | | |
| 院本部 | 南院区旧饭堂 | 南院区新饭堂 |
| 1 | 吸污车清理隔油池：要求每次用吸污车抽干隔油池的水和池底的渣，并将池底和池壁清洗干净 | 2次/月 | 2次/月 | 2次/月 |
| 2 | 高压疏通隔油池管道  （饭堂至隔油池段） | 2次/月 | 2次/月 | 2次/月 |

**外围区域地下管道疏通服务**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 疏通管道地址 | 长度（米） | 清理频率 | 备注 |
| 管道疏通 | 院本部 | 约1200米/年 | 包年，药学部至中山楼通道排污管要求每月疏通一次，其他管道有阻塞时施工，具体施工时间以院方通知为准， | 主要负责两个院区外围区域地下排污管道的疏通（不包含各楼层厕所及排污管道） |
| 南院区 | 约300米/年 | 包年，有阻塞时施工，具体施工时间以院方通知为准。 |