[bookmark: _GoBack]全量数据中心医学大数据平台项目配套硬件采购需求
为保障全量数据中心医学大数据平台一期（数据治理和中台建设）项目顺利启动，拟采购数据湖存储系统及必要配套资源。本次拟采购大容量存储节点、全闪存储节点、计算节点、存储网络和分布式存储软件等，具体资源配置如下：
	设备类别
	数量
	主要配置（单节点）
	总体规模及主要用途

	计算节点
	5台
	双路 Intel Xeon Gold 6526Y（共32核）；内存512GB；960GB SSD×2；双口25GbE网卡×1。
	SSD共10块，合计9.6TB；合计160个物理核、2.5TB内存。用于数据治理、数据挖掘及中台应用运行。

	全闪存储节点
	3台
	双路 Intel Xeon Silver 4510（共24核）；内存256GB；3.2TB NVMe SSD×12；480GB SATA SSD×2；25GbE接口×4。
	NVMe SSD共36块，原始容量约115.2TB；用于支撑拟租用算力的高速数据读取、模型训练和结果回写。

	大容量存储节点
	6台
	双路 Intel Xeon Silver 4510（共24核）；内存256GB；20TB企业级HDD×34；3.84TB NVMe SSD×4；480GB SATA SSD×2；25GbE接口×4。
	HDD共204块，原始容量约4.08PB；NVMe SSD共24块，缓存约92.16TB。用于承载数据湖原始数据、治理后数据和专题数据集。

	存储网络与软件
	—
	前端、存储后端25/100GbE交换机各2台；管理及带外交换机3台；分布式存储软件9节点授权。
	构建统一资源池和高可用存储集群，支撑数据汇聚、治理、共享和应用。




