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项目编号：JDZ-20261021
项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院花都院区临床技能中心新增多联机空调系统采购及安装项目







中山大学孙逸仙纪念医院
2026年10月

采购邀请函
各供应商：
中山大学孙逸仙纪念医院（以下简称“我院”）依据我院的需求，为改善我院工作环境，满足业务需求，现对中山大学孙逸仙纪念医院花都院区临床技能中心新增多联机空调系统采购及安装项目公开挂网采购，欢迎符合条件的供应商参加响应。
1、 项目基本情况
1． [bookmark: _GoBack]项目编号：JDZ-20261021
2． 项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院花都院区临床技能中心新增多联机空调系统采购及安装项目
3． 项目地点：广州市花都区镜湖大道11号中山大学孙逸仙纪念医院花都院区
4． 采购方式：公开竞谈
5． 最高限价（元）：人民币￥134,294.40元（含税）
注：响应总报价超过采购最高限价或改动非竞争费用的响应文件均被视为无效响应。
6． 项目内容：主要包括设备本体（室外机、室内机）、冷媒管路系统（铜管、分歧管、保温及冷媒充注）、冷凝水排放系统（冷凝水管、坡度敷设及保温）、风管与风口（风管式室内机涉及）、电气与控制（动力配电、通讯控制线、线控器）、安装辅材（基础支架、减震及套管）以及调试验收（抽真空、气密性试验、冷媒追加和试运转）等一整套多联机空调安装所需的内容。
7． 项目工期：总工期45日历天，实际开工日期以采购人发出的开工令为准。
2、 供应商资格要求
1.供应商必须具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分公司响应的，须提供总公司和分公司的营业执照副本复印件，总公司出具给分公司的授权书。
2.供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参与本项目的采购活动。
3.法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。
4.供应商具有有效期内的建筑机电安装工程专业承包二级（含）以上资质或机电工程施工总承包资质。
5.供应商具有有效期内的《施工企业安全生产许可证》。
6.供应商拟投入本工程的项目负责人须满足以下条件：
（1）具备有效的机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格；
（2）具备有效的安全生产考核合格证（B本）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书；
（3）提供不得担任其他在建项目负责人承诺书；
（4）提供响应截止日前三个月内任一月份由供应商缴纳的社保证明。
7.拟为本工程项目配备的专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C类），提供响应截止日前三个月内任一月份由供应商缴纳的社保证明。
8.本项目不接受联合体响应，成交供应商不得分包、转包。
注：（1）供应商若不能同时满足以上条件，则视为响应无效。
（2）供应商须对材料的真实性负责，如发现虚假材料将被取消评审资格、列入中山大学孙逸仙纪念医院失信供应商名单，并依法追究相关责任。
（3）供应商应确保所提供响应资料真实、完整、清晰可辨，响应资料模糊不清、难以辨认，视为未提供，由此造成响应不成功、不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。
三、现场踏勘
采购人不组织现场踏勘。供应商在响应前应自行前往现场踏勘，不管供应商是否踏勘过现场，均默认供应商的响应价格已综合考虑现场踏勘后了解的现场情况，考察现场的费用、责任和风险由供应商自己承担。现场踏勘时如需帮助请联系后勤办全老师，联系电话：020-36997814。
四、采购人联系方式：
1.联系人：全老师、龙老师
2.电话：020-36997814
3.联系地址：中山大学孙逸仙纪念医院花都院区行政楼213（广州市花都区镜湖大道11号）
五、公告期限：
自本公告发布之日起5个工作日。
六、响应文件提交的截止时间、地点： 2026年10月28日17:00，中山大学孙逸仙纪念医院花都院区行政楼213办公室
1.纸质响应文件一式5份（全部正本），具体要求详见采购文件第三章响应文件编制要求。纸质响应文件建议采用双面印制。
2.纸质响应文件可通过邮递等形式递交。请务必安排好时间于响应文件提交截止时间前送（寄）达。采购人恕不接受供应商逾期送达或不符合规定的响应文件。
七、评审会议时间、地点：
待定。


中山大学孙逸仙纪念医院
                                                        花都院区后勤办公室
2026年10月21日  
[bookmark: _Toc50737288][bookmark: _Toc76354916][bookmark: _Toc50736468][bookmark: _Toc50691021][bookmark: _Toc50737320][bookmark: _Toc385940869][bookmark: _Toc385939528][bookmark: _Toc417914518]

第一章  用户需求书

用户需求书
说明：
1.供应商须对本项目所有采购内容进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。
2.《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此作出一一响应。任何一项未响应或不满足要求的，将导致响应无效。

一、项目背景及概况：
1． 项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院花都院区临床技能中心新增多联机空调系统采购及安装项目
2． 项目地点：广州市花都区镜湖大道11号中山大学孙逸仙纪念医院花都院区
3． 项目背景：为改善我院工作环境，满足临床技能中心业务需求，临床技能中心作为医院重要的教学与实训场所，承担着繁重的临床技能培训任务，对室内环境的舒适度、空气质量及温湿度控制有着较高要求。本项目旨在通过采购并安装高效、节能、稳定的多联机空调系统，优化临床技能中心的冷热源供应能力，营造适宜的教学环境，从而更好地支撑医院临床技能人才培养工作的高质量发展。
4． ★最高限价：人民币￥134,294.40元（含税）
5． 项目工期：总工期45日历天，实际开工日期以采购人发出的开工令为准。
二、项目内容：
主要包括设备本体（室外机、室内机）、冷媒管路系统（铜管、分歧管、保温及冷媒充注）、冷凝水排放系统（冷凝水管、坡度敷设及保温）、风管与风口（风管式室内机涉及）、电气与控制（动力配电、通讯控制线、线控器）、安装辅材（基础支架、减震及套管）以及调试验收（抽真空、气密性试验、冷媒追加和试运转）等一整套多联机空调安装所需的内容。
三、本项目基本要求
1.本项目施工地点位于中山大学孙逸仙纪念医院花都院区，供应商须严格遵守以下约定：
（1） 按照主管职能部门所安排的时间进行施工，不得在未经允许的时间段内进行施工
（2） 施工期间，供应商必须做好场地的围蔽与地面墙身保护，每次施工完毕后需清理施工现场，包括地面保护与围蔽及现场卫生，确保现场区域正常工作。
四、报价要求：
1. 按以下格式进行报价：
	报价内容 ：中山大学孙逸仙纪念医院花都院区临床技能中心新增多联机空调系统采购及安装项目

	序号
	零配件名称
	参数
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	报价品牌
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、  设备部分

	1
	多联机外机
	MDV-500W、GMV504、RFC504
	台
	1
	
	
	
	推荐品牌：美的、格力、海尔或同档次品牌

	2
	2 P风管机
	MDV-D45T3
	台
	1
	
	
	
	

	3
	2 P天花机
	MDV-D56Q4/BP3 N 1 -EF
	台
	4
	
	
	
	

	4
	3 P天花机
	MDV-D71Q4/BP3 N 1 -EF
	台
	3
	
	
	
	

	5
	线控器
	
	个
	8
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	

	二、  工程部分

	1
	空调外机安装
	综合考虑
	套
	1
	
	
	
	厂家标准

	2
	空调内机安装
	综合考虑
	台
	8
	
	
	
	厂家标准

	3
	线控器安装
	综合考虑
	个
	8
	
	
	
	厂家标准

	4
	空调冷媒铜管  （紫铜管）
	Φ6.4 ×0.8mm
	米
	5
	
	
	
	推荐品牌：宏泰、华鸿、飞轮或同档次品牌

	5
	空调冷媒铜管  （紫铜管）
	Φ9.5 ×0.8mm
	米
	43
	
	
	
	

	6
	空调冷媒铜管  （紫铜管）
	Φ 12.7 ×0.8mm
	米
	63
	
	
	
	

	7
	空调冷媒铜管  （紫铜管）
	Φ 15.9 × 1.0mm
	米
	35
	
	
	
	

	8
	空调冷媒铜管  （紫铜管）
	Φ 19.1 × 1.0mm
	米
	8
	
	
	
	

	9
	空调冷媒铜管  （紫铜管）
	Φ22.2 ×1.0mm
	米
	16
	
	
	
	

	10
	空调冷媒铜管  （紫铜管）
	Φ28.6 × 1.0mm
	米
	42
	
	
	
	

	11
	空调铜管保温管套
	Φ6 × 15mm
	米
	5
	
	
	
	推荐品牌：华美、卡恩斯、绿米或同档次品牌

	12
	空调铜管保温管套
	Φ 10 × 15mm
	米
	43
	
	
	
	

	13
	空调铜管保温管套
	Φ 12 × 15mm
	米
	63
	
	
	
	

	14
	空调铜管保温管套
	Φ 15 ×20mm
	米
	35
	
	
	
	

	15
	空调铜管保温管套
	Φ20 ×20mm
	米
	8
	
	
	
	

	16
	空调铜管保温管套
	Φ22 ×20mm
	米
	16
	
	
	
	

	17
	空调铜管保温管套
	Φ28 ×20mm
	米
	42
	
	
	
	

	18
	冷凝排水管  （UPVC）
	Φ25(DN25)
	米
	40
	
	
	
	

	19
	冷凝排水管  （UPVC）
	Φ 32(DN32)
	米
	44
	
	
	
	

	20
	室内机连接分歧管
	综合考虑
	套
	7
	
	
	
	厂家标准

	21
	制冷剂
	R410A
	公斤
	20
	
	
	
	推荐品牌：巨化、冰龙、金冷或同档次品牌

	22
	压力及真空试验
	
	项
	1
	
	
	
	

	23
	PVC线管
	DN20
	m
	102
	
	
	
	

	24
	室内机屏蔽信号线
	RVVP 2* 1.0mm2
	米
	102
	
	
	
	

	25
	电缆线
	3* 16+2* 10
	米
	77
	
	
	
	

	26
	电缆线
	3*2.5
	米
	60
	
	
	
	

	27
	线管
	Ø20
	米
	60
	
	
	
	

	28
	线槽
	100* 100
	米
	77
	
	
	
	

	29
	支架制作
	
	米
	137
	
	
	
	

	30
	墙体开孔
	
	项
	1
	
	
	
	

	31
	五金辅材
	
	项
	1
	
	
	
	

	32
	天花开孔及修复
	
	项
	1
	
	
	
	

	33
	主机脚架铁及安全围栏
	
	套
	1
	
	
	
	

	34
	设备叉车费及搬运费
	
	项
	1
	
	
	
	

	35
	垃圾清运
	
	项
	1
	
	
	
	

	36
	安全屏蔽施工
	
	项
	1
	
	
	
	

	37
	安全文明施工管理费
	
	项
	1
	
	
	
	

	38
	系统调试
	
	组
	1
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	

	合计（以上报价含税）
	
	
	
	



2. 以上报价应包含为完成本项目所需的一切设备材料费、设计费、施工费、安装调试费、管理费、利润、规费、安全文明施工费、成品保护费、垃圾清运处理费、税费等所有费用及风险。采购人不再支付任何其他费用。
3. 供应商应依据采购人提供的工程量清单进行报价，不得修改清单项目和数量。综合单价应视为已完全理解项目特征描述及潜在风险。对清单内容的疑问，应在响应截止前书面提出。
4. 本项目设置采购最高限价，超过最高限价的投标将被视为无效。
五、现场踏勘
采购人不组织现场踏勘。供应商在响应前应自行前往现场踏勘，不管供应商是否踏勘过现场，均默认供应商的响应价格已综合考虑现场踏勘后了解的现场情况，考察现场的费用、责任和风险由供应商自己承担。现场踏勘时如需帮助请联系后勤办全老师，联系电话：020-36997814。
六、资格要求
供应商必须具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分公司响应的，须提供总公司和分公司的营业执照副本复印件，总公司出具给分公司的授权书。
2.供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参与本项目的采购活动。
3.法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。
4.供应商具有有效期内的建筑机电安装工程专业承包二级（含）以上资质或机电工程施工总承包资质。
5.供应商具有有效期内的《施工企业安全生产许可证》。
6.供应商拟投入本工程的项目负责人须满足以下条件：
（1）具备有效的机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格；
（2）具备有效的安全生产考核合格证（B本）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书；
（3）提供不得担任其他在建项目负责人承诺书；
（4）提供响应截止日前三个月内任一月份由供应商缴纳的社保证明。
7.拟为本工程项目配备的专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C类），提供响应截止日前三个月内任一月份由供应商缴纳的社保证明。
8.本项目不接受联合体响应，成交供应商不得分包、转包。
注：（1）供应商若不能同时满足以上条件，则视为响应无效。
（2）供应商须对材料的真实性负责，如发现虚假材料将被取消评审资格、列入中山大学孙逸仙纪念医院失信供应商名单，并依法追究相关责任。
（3）供应商应确保所提供响应资料真实、完整、清晰可辨，响应资料模糊不清、难以辨认，视为未提供，由此造成响应不成功、不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。
七、其他要求
1.供应商应严格遵守政府、采购单位的规章制度及相关规定，做到安全施工、文明施工。在合同期内如果发生维修保养的质量安全、人员安全、设备安全问题及其它相关问题，成交人承担全部责任。
2.供应商应在实施服务过程中必须严格执行采购人保卫、后勤等部门以及当地主管部门等的相关制度。
3.施工过程中若需使用电、水源甚至需要动火，应事先与采购人报备，不得私拉乱接电源、私自动火。
4.按文明施工规范做好安全、文明施工，包括但不限于：
（1）按工程和安全需要做好人身安全、施工围蔽、危险提示等防护措施；
（2）接受采购人管理部门或监理单位的监管，杜绝野蛮施工。成交供应商做好安全围蔽工作，确保服务现场的清洁卫生，产生的垃圾当日清理干净，不得留在现场过夜。施工结束后，成交供应商应根据采购人要求对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。
（3）加强防火、防盗、安全意识，加强对施工队伍的管理及教育，指定安全、防火责任人；
（4）遵守政府有关部门和采购人对施工场地交通和施工噪音等管理规定，施工设施、机具、材料等堆放整齐，及时做好淤泥清运等工作，施工结束后及时清场；
（5）进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性作业时，须在施工前向采购人保卫部门申请办理动火证，否则不得动工；
（6）成交供应商负责施工现场垃圾的外运。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，施工材料、淤泥、垃圾堆放必须整齐，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系；
（7）施工期间若遇采购人临时要求暂停施工，必须服从采购人指令；
（8）遵守和执行采购人有关安全、文明和施工作业时间等有关规定，一切以不影响临床业务开展为主，保障医患人员的人身安全；
（9）凡发生工程质量、安全等事故，须及时报告采购人及政府有关部门，立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，保护事故现场，承担造成的一切责任和损失；
（10）施工中未经采购人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构和开挖道路。涉及开挖墙面、地面的，成交供应商有责任在开挖前与采购人有关部门联系，获得采购人许可后方可施工；
八、验收与移交
工程质量标准：合格。符合国家及行业现行有关强制性规范、条文及标准的要求。承包商完成施工并自检合格后，向采购人提交验收申请，采购人管理部门组织相关科室进行验收。
九、★质量保证
质保期自本项目竣工验收合格之日起两年并符合《建设工程质量管理条例》规定。质保期内，供应商提供免费上门保修服务，对于非因采购人的人为原因而出现产品质量及施工问题，由成交供应商负责上门包修、包换或包退，即由供应商派员到货物使用现场维修更换，并承担因此而产生的一切费用。
十、付款
1.竣工验收合格的，成交供应商需在竣工验收之日起30个日历天内向采购人提交完整、真实、合格的竣工资料及结算资料。结算资料包含但不限于：结算书、主要材料品牌型号确认表、工程量计算书（如有）、竣工图纸（如有）、竣工验收单等。成交供应商完成上述工作，工程已经按采购人要求移交采购人，但因成交供应商结算资料不真实、不完整等原因导致不能按时完成结算审核，则时间顺延。
2.工程竣工验收合格、结算资料经过采购人审计部审核无误，收到供应商合法正规发票并且满足支付条件后30天内，采购人将支付至审定结算价的97%（扣除本项目相关违约金）。余额3%为工程质量保证金。
3. 工程竣工验收合格后，按结算价扣留3%作为质量保证金；缺陷责任期2年届满后30天内，且供应商已履行缺陷修复义务，一次性无息退还成交供应商。
4.付款形式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。
5.本项目实行综合单价包干，工程量按实结算。本项目为总价控制项目，超过合同价10%（不含10%）的部分不予支付。
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响应须知
一、响应文件格式
供应商须按本采购文件中提供的响应文件编制要求（见第三章）以A4版面统一编制，每份内页须按顺序加注页码，以及按有关要求提供相关的证明资料等。
二、响应文件的递交
（一）响应文件的密封和标记
1.供应商应将纸质响应文件分开密封装在单独的信封中，封口处应加盖公章，并在每一密封的信封封面上按以下要求清楚标明：
	响应文件（正本）
收 件 人：中山大学孙逸仙纪念医院
项目名称：******（填写采购文件第一章“用户需求书”中写明的项目名称）
供应商名称（加盖公章）：
联 系 人：
联系电话：
本项目采购评审会议之前不得启封



2.供应商应编制纸质响应文件一式5份（全部正本）。响应文件正本的封面、内容及骑缝均须加盖供应商鲜章。
3.对未装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。
（二）对响应文件投递的要求
供应商应当在响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送（寄）达采购人指定地点。
（三）响应文件的修改和撤回
1.供应商在响应文件提交截止时间之前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按采购文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。
2.响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。
3.在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改和补充。
4.供应商所提交的响应文件在采购评审会议结束后，无论采购结果成交与否都不退还。
（四）响应文件的拒收
在响应文件提交截止时间后送达的或未送达指定地点的响应文件或响应文件未密封的，均为无效文件，我院有权拒收。
三、采购评审会议和评审原则
（一）组织评审会议
1.采购人组织评审会议。
2. 供应商不需参加评审会议。
3.响应文件中的报价一览表内容与明细报价表内容不一致的，以报价一览表为准。
4.根据评审委员会对各供应商响应文件的综合评分情况，编写评审报告。
（二）评审原则
1.评审委员会由采购人组织的评审专家组成。
2.本次评审采用综合评审原则，供应商只提交一次报价且该报价即为最终报价。
3.采购人根据《资格审查表》内容逐条对响应文件的资格性进行评审，审查每份响应文件是否满足资格要求。
4.评审委员会根据《符合性审查表》内容逐条对响应文件进行符合性评审，审查每份响应文件是否符合采购文件的商务、技术中的实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的，评审委员会按少数服从多数原则表决决定。
5.资格审查或符合性审查不通过的均视为无效响应。无效响应不能进入技术、商务及价格评审。
6.评审内容：评审委员会对通过资格审查和符合性审查的响应文件进行商务、技术和价格的评审。
7.资格审查
《资格审查表》
	序号
	内容

	1
	供应商应具备以下条件：（出具有效的声明函并加盖公章）
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

	2
	供应商必须具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分公司响应的，须提供总公司和分公司的营业执照副本复印件，总公司出具给分公司的授权书。

	3
	经查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn），被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，均不得参加本采购项目。（供应商提供证明资料查询截图，加盖供应商公章）

	4
	单位负责人或法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。（出具有效的声明函并加盖公章）

	5
	为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的响应。（出具有效的声明函并加盖公章）

	6
	供应商具有有效期内的建筑机电安装工程专业承包二级（含）以上资质或机电工程施工总承包资质。（提供资质证书复印件并加盖公章）

	7
	供应商具有有效期内的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。（提供证书复印件并加盖公章）

	8
	供应商拟投入本项目的项目负责人须满足以下条件：
（1）持有有效的机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格；
（2）持有有效期内的安全生产考核合格证（B本）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书；
（3）提供不得担任其他在建项目负责人承诺书；
（4）提供响应截止日前三个月内任一月份由供应商缴纳的社保证明。
（提供证书及证明资料复印件并加盖公章）

	9
	本项目不接受联合体响应，不得分包、转包。（出具有效的声明函并加盖公章）

	10
	拟为本工程项目配备的专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C类），提供响应截止日前三个月内任一月份由供应商缴纳的社保证明。（提供证书及证明资料复印件并加盖公章）



8.符合性审查
《符合性审查表》
	序号
	内容

	1
	响应报价：
（1）响应报价未超过本项目最高限价；
（2）对本项目的全部内容进行响应报价；
（3）响应报价不低于成本价，且是唯一确定的。

	2
	提供《响应承诺函》，响应有效期为提交响应文件的截止之日起90天。

	3
	法定代表人资格证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章。

	4
	响应文件按照采购文件规定要求签署、盖章（包括封面、骑缝以及含有“签字”“盖章”字眼的每一处），不得改动本采购文件中已明确要求不得擅自删改的内容，以及遵守采购文件中已列明必须遵照执行否则按无效响应处理的各类要求。

	5
	响应文件满足采购文件第一章《用户需求》中“★”号条款要求。

	6
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。

	7
	响应报价中未对采购文件规定的非竞争性费用进行浮动或改变。

	8
	供应商按采购清单填报价格，无修改、增减采购清单的项目、表格、内容等。



9.分值（权重）分配
（1）评分总值最高为100分，商务、技术及响应报价得分分值（权重）设置如下：
	分值比例（100%）
	商务评分（15%）
	技术评分（35%）
	价格评分（50%）

	得分100
	15分
	35分
	50分


（2）商务评分：评审委员会就各响应文件对商务评审内容的各项要求进行评分，评审的具体内容见《商务评审表》：
商务评审表（15分）

	评审指标
	分值
	评审细则

	管理体系
	4
	1.具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书得2分；
2.具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书或ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，任一证书得2分。
注：本项最高得4分。提供有效期证书复印件并加盖公章，不在有效期或范围不符不得分。

	类似业绩
	9
	供应商自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成质量合格的类似项目业绩。每提供一个有效业绩得3分，本项最高得9分。
注：1.类似业绩指空调暖通的安装或维保工程项目；
2.须同时提供以下证明材料并加盖公章，三者缺一不可，否则不得分：
①成交（中标）通知书、②施工合同关键页（合同关键页包括：合同封面、主要内容页及双方签章页）、③竣工验收合格报告等；
3.同一用户单位多个合同只计算一次；
4.分公司响应的，不得提供总公司的业绩。

	项目团队
	2
		配备至少2名技术人员（持电工或安全证书）每提供一人证书得1分，本项最高
得2分。
提供证书复印件并加盖公章及近三月任一月社保。同一人员持多个证书不重复计分。
注：项目负责人、专职安全员不重复计入本项。





（3）技术评分：评审委员会就各供应商对技术评审内容的各项要求进行评分，评审的具体内容见《技术评审表》：
技术评审表（35分）
	评审指标
	分值
	评审细则

	
	
	

	施工组织方案
	15
	针对医疗区域人流密集特点，提出合理的施工区域分隔、噪声及粉尘控制措施。
方案完整详细、切实可行得15分；
方案基本完整、有一定可行性得10分；
方案粗略得5分
无明确方案或明显不合理得1分。

	工程进度计划与保证措施
	10
	工期满足采购人要求，进度计划清晰、节点明确得10分；
进度计划基本合理但细节不足得5分；
无明确计划或明显不合理得1分。

	安全文明
保障措施
	10
	安全管理人员配置到位，现场围挡、消防、防护措施具体，文明施工方案可操作。
措施完善得力得10分；
措施基本可行但有欠缺得5分；
措施空洞或明显不合理得1分。


（4）价格评分（50分）：
①评审基准价计算方式：通过资格审查及符合性审查的有效响应报价中的最低价为基准价，其价格为满分。
②其他供应商价格分统一按照下列公式计算：价格得分=（基准价/响应价）*价格评分。
精确到小数点后两位。
③最低报价不是成交的唯一依据。
10.综合比较与评价：
根据每个供应商在上述各阶段中的得分，采用下面公式算出每个供应商的综合得分： 
W＝C ＋ T ＋ M 
其中：
W ——供应商的综合得分；
C ——供应商的价格得分；
T ——供应商的技术评审得分；
M ——供应商的商务评审得分。
   （注： T、M均为所有评审专家评分的算术平均值）
11.评审委员会对响应文件中的报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中响应内容不一致的，以报价一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照该条款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
12.评审报告应当由评审委员会全体人员签字认可。评审委员会成员对需要共同评定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，若拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
四、推荐成交候选人名单
评审委员会根据最终评审的结果推荐成交候选人，推荐综合得分最高的响应人为排名第一的成交候选人。综合得分相同的，按照响应报价由低到高的顺序推荐第一成交候选人。综合得分相同且响应报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人出现前款所列的情形的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。
成交人放弃成交或拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。
成交通知书发出后，成交人无正当理由不得放弃成交，否则可能被采购人列入中山大学孙逸仙纪念医院失信供应商名单。
五、发布成交结果：采购人在医院官方网站的采购专栏公告成交结果。
六、质疑与投诉
（一）质疑
1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
2.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，向采购人提出质疑。
3.供应商应在限定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体项目名称。
4.采购人不得拒收质疑供应商在限定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
5.供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。 
6.超出限定质疑期限的质疑函，采购人将依法不予接收。
7.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明资料。质疑函应当包括下列内容：
(1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
(2) 质疑项目的名称、编号；
(3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
(4) 事实依据；
(5) 必要的法律依据；
(6) 提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字，并加盖公章。
8.接收质疑的联系方式：
办公室：中山大学孙逸仙纪念医院花都院区后勤办公室
地址：广州市花都区镜湖大道11号行政楼213
电话：36997814（工作时间：8:30-12:00,13:30-17:00）
（二）投诉
质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督部门提起投诉。
7、 合同的订立 
采购人与成交人自成交通知书发出之日起三十日内，按采购文件要求和成交人响应文件承诺签订采购合同，但不得超出采购文件和成交人响应文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。


第三章  响应文件编制要求
（请供应商按照以下文件的要求格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。）
温馨提示
（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准。）
1、 供应商应仔细阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等，完整、真实、准确地填写采购文件中规定的所有内容。
2、 按照采购文件的要求编制响应文件，对采购文件提出的实质性要求和条件做出响应。否则，其响应将被拒绝。
3、 凡关于采购文件的所有响应资料（包含但不限于：承诺函、声明函等各类函件，资质证书等证明资料复印件，项目具体实施方案等），都必须盖供应商公章。
4、 响应文件所附的相关资料复印件若模糊不清的，将影响其评审得分。
5、 建议响应文件采用双面印制。
6、 供应商必须对其响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，且无条件接受集中采购机构或采购人及政府采购监管部门等对其中任何资料进行核实的要求。
7、 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，已响应并获取了采购文件后决定不参加本项目响应的供应商，在响应文件递交截止时间的前3日，按《采购邀请函》中的联系方式，以电子邮件形式告知我院指定联系人（否则影响到供应商今后参加我院采购项目的评价）。对您的支持与配合，谨此致谢。








响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件
（正本□）


项目编号：                              
项目名称：                              



供应商名称（盖章）：                            
法定代表人或法定授权代表（签字）：              
联系方式：                                    
日    期：                                    
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注：请供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。



一、报价表
（一）报价一览表

	项目名称：
	中山大学孙逸仙纪念医院******项目

	响应单位：
	
	响应日期：
	

	联 系 人：
	
	联系电话：
	



	序号
	中山大学孙逸仙纪念医院******项目

	1
	响应总报价
（元）
	大写：人民币         
小写：¥              

	2
	响应有效期
	自提交响应文件的截止之日起90天

	3
	备注
	




注：
1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
2.响应报价应为供应商完成本项目全部内容所需费用的含税报价。
3.本项目不接受有选择性的响应报价。
4.报价必须包括项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。各供应商计算各项费用时，应按照采购人要求，根据项目特点并结合市场行情及自身状况，考虑各项可能发生的风险费用。
    5.此表是响应文件的必要组成文件。




供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日
（二）分项报价明细表

	报价内容 ：中山大学孙逸仙纪念医院花都院区临床技能中心新增多联机空调系统采购及安装项目

	序号
	零配件名称
	参数
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	报价品牌
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、  设备部分

	1
	多联机外机
	MDV-500W、GMV504、RFC504
	台
	1
	
	
	
	推荐品牌：美的、格力、海尔或同档次品牌

	2
	2 P风管机
	MDV-D45T3
	台
	1
	
	
	
	

	3
	2 P天花机
	MDV-D56Q4/BP3 N 1 -EF
	台
	4
	
	
	
	

	4
	3 P天花机
	MDV-D71Q4/BP3 N 1 -EF
	台
	3
	
	
	
	

	5
	线控器
	
	个
	8
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	

	二、  工程部分

	1
	空调外机安装
	综合考虑
	套
	1
	
	
	
	厂家标准

	2
	空调内机安装
	综合考虑
	台
	8
	
	
	
	厂家标准

	3
	线控器安装
	综合考虑
	个
	8
	
	
	
	厂家标准

	4
	空调冷媒铜管  （紫铜管）
	Φ6.4 ×0.8mm
	米
	5
	
	
	
	推荐品牌：宏泰、华鸿、飞轮或同档次品牌

	5
	空调冷媒铜管  （紫铜管）
	Φ9.5 ×0.8mm
	米
	43
	
	
	
	

	6
	空调冷媒铜管  （紫铜管）
	Φ 12.7 ×0.8mm
	米
	63
	
	
	
	

	7
	空调冷媒铜管  （紫铜管）
	Φ 15.9 × 1.0mm
	米
	35
	
	
	
	

	8
	空调冷媒铜管  （紫铜管）
	Φ 19.1 × 1.0mm
	米
	8
	
	
	
	

	9
	空调冷媒铜管  （紫铜管）
	Φ22.2 ×1.0mm
	米
	16
	
	
	
	

	10
	空调冷媒铜管  （紫铜管）
	Φ28.6 × 1.0mm
	米
	42
	
	
	
	

	11
	空调铜管保温管套
	Φ6 × 15mm
	米
	5
	
	
	
	推荐品牌：华美、卡恩斯、绿米或同档次品牌

	12
	空调铜管保温管套
	Φ 10 × 15mm
	米
	43
	
	
	
	

	13
	空调铜管保温管套
	Φ 12 × 15mm
	米
	63
	
	
	
	

	14
	空调铜管保温管套
	Φ 15 ×20mm
	米
	35
	
	
	
	

	15
	空调铜管保温管套
	Φ20 ×20mm
	米
	8
	
	
	
	

	16
	空调铜管保温管套
	Φ22 ×20mm
	米
	16
	
	
	
	

	17
	空调铜管保温管套
	Φ28 ×20mm
	米
	42
	
	
	
	

	18
	冷凝排水管  （UPVC）
	Φ25(DN25)
	米
	40
	
	
	
	

	19
	冷凝排水管  （UPVC）
	Φ 32(DN32)
	米
	44
	
	
	
	

	20
	室内机连接分歧管
	综合考虑
	套
	7
	
	
	
	厂家标准

	21
	制冷剂
	R410A
	公斤
	20
	
	
	
	推荐品牌：巨化、冰龙、金冷或同档次品牌

	22
	压力及真空试验
	
	项
	1
	
	
	
	

	23
	PVC线管
	DN20
	m
	102
	
	
	
	

	24
	室内机屏蔽信号线
	RVVP 2* 1.0mm2
	米
	102
	
	
	
	

	25
	电缆线
	3* 16+2* 10
	米
	77
	
	
	
	

	26
	电缆线
	3*2.5
	米
	60
	
	
	
	

	27
	线管
	Ø20
	米
	60
	
	
	
	

	28
	线槽
	100* 100
	米
	77
	
	
	
	

	29
	支架制作
	
	米
	137
	
	
	
	

	30
	墙体开孔
	
	项
	1
	
	
	
	

	31
	五金辅材
	
	项
	1
	
	
	
	

	32
	天花开孔及修复
	
	项
	1
	
	
	
	

	33
	主机脚架铁及安全围栏
	
	套
	1
	
	
	
	

	34
	设备叉车费及搬运费
	
	项
	1
	
	
	
	

	35
	垃圾清运
	
	项
	1
	
	
	
	

	36
	安全屏蔽施工
	
	项
	1
	
	
	
	

	37
	安全文明施工管理费
	
	项
	1
	
	
	
	

	38
	系统调试
	
	组
	1
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	

	合计（以上报价含税）
	
	
	
	


注：1.此表为报价总表的报价明细表。
2.供应商应按分项报价明细表的各项内容要求进行填写，不得更改此表格式、内容。
3.分项报价明细表的合计金额必须与《报价一览表》中的总报价一致。
4.分项报价明细表须打印放入响应文件中作为响应明细报价表内容。


供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日
二、资格审查
（一）资格自查表
	评审内容
	采购文件要求
	自查结论
	证明资料

	
合格条件
	供应商应具备以下条件：（供应商出具有效的声明函并加盖公章，格式详见“1. 资格声明函”）
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
	□通  过
□不通过
	见响应文件第（）页

	
	供应商必须具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分公司响应的，须提供总公司和分公司的营业执照副本复印件，总公司出具给分公司的授权书。
	□通  过
□不通过
	见响应文件第（）页

	
	经查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn），被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，均不得参加本采购项目。（供应商提供证明资料查询截图，加盖供应商公章）
	□通  过
□不通过
	/

	
	单位负责人或法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。（出具有效的声明函加盖公章，格式详见“1、资格声明函”）
	□通  过
□不通过
	见响应文件第（）页

	
	为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目的采购活动。（出具有效的声明函加盖公章，格式详见“1、资格声明函”）
	□通  过
□不通过
	见响应文件第（）页

	
	供应商具有有效期内的建筑机电安装工程专业承包二级（含）以上资质或机电工程施工总承包资质。（供应商提供资质证书复印件并加盖公章）
	□通  过
□不通过
	见响应文件第（）页

	
	供应商具有有效期内的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。（供应商提供证书复印件并加盖公章）
	□通  过
□不通过
	见响应文件第（）页

	
	供应商拟投入本项目的项目负责人须满足以下条件：
（1）具有有效的机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格；
（2）有效期内的安全生产考核合格证（B本）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书；
（3）提供不得担任其他在建项目负责人承诺书；
（4）响应截止日前三个月内任一月份由供应商缴纳的社保证明。
（提供证书及证明资料复印件并加盖公章）
	□通  过
□不通过
	见响应文件第（）页

	
	拟为本工程项目配备的专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C类），提供响应截止日前三个月内任一月份由供应商缴纳的社保证明。（提供证书及证明资料复印件并加盖公章）
	□通  过
□不通过
	见响应文件第（）页

	
	本项目不接受联合体响应，供应商不得分包、转包。（出具有效的声明函加盖公章，格式详见“1、资格声明函”）
	□通  过
□不通过
	见响应文件第（）页


备注：
1.以上材料将作为供应商资格审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应。
2.供应商须在“自查结论”栏勾选通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。
3.本自查表不得擅自删改。




供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日











（二）资格审查证明资料
2.1资格声明函
致：中山大学孙逸仙纪念医院
关于贵单位发布的中山大学孙逸仙纪念医院******项目的采购邀请，本单位（企业）自愿参加响应，现声明如下：
（1）本单位（企业）已完全清楚本项目采购文件的内容和要求。
（2）本单位（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。
（3）本单位（企业）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
（4）本单位（企业）承诺绝不存在“单位负责人或法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，参加同一合同项下的采购活动”的情况。
（5）本单位（企业）参加本次采购活动，具备独立实施能力，属于非联合体响应。
（6）本单位（企业）承诺绝不存在“为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务”的情况。
（7）本单位（企业）承诺，若成为本项目成交供应商，绝不分包、转包本项目。
（8）关于本单位（企业）信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录信息的查询，截至规定的响应截止时间，本单位没有被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中。
（9）本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位承担。 
特此声明。
（注：本资格声明函内容不得擅自删改）

供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日
2.2营业执照副本（提供证书复印件并加盖公章）
（提交有效的营业执照或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分公司响应的，须提供总公司和分公司的营业执照副本复印件，总公司出具给分公司的授权书。







供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日





2.3资质要求
（提供有效期内的建筑机电安装工程专业承包二级（含）以上资质或机电工程施工总承包资质证书复印件，加盖公章）










供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日



2.4安全生产许可证
（提供有效期内的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证证书复印件，加盖公章）









供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日





2.5项目负责人资格
（1）持有有效的机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格；
（2）持有有效期内的安全生产考核合格证（B本）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书；
（3）提供不得担任其他在建项目负责人承诺书；
（4）提供响应截止日前三个月内任一月份由供应商缴纳的社保证明。

以上材料均加盖供应商公章。

供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日



2.6专职安全员资格
提供安全生产考核合格证（C类）证书复印件，提供响应截止日前三个月内任一月份由供应商缴纳的社保证明。加盖供应商公章。

供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日



2.7承诺函

提供拟任项目负责人不得担任其他在建项目负责人承诺书[2.5-（3）提供承诺函，格式自拟]。

供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日



2.8单位（企业）信用情况
提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录信息的查询截图，并加盖供应商公章。
供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日

三、符合性审查     
（一）符合性自查表
	评审内容
	采购文件要求
	自查结论
	证明资料

	响应报价
	响应报价：
（1）响应报价未超过本项目最高限价；
（2）对本项目的全部内容进行响应报价；
（3）响应报价不低于成本价，且是唯一确定的。
	□通  过
□不通过
	/

	响应有效期
	提供《响应承诺函》，响应有效期为提交响应文件的截止之日起90天（格式详见“3.3响应承诺函”）。
	□通  过
□不通过
	见响应文件第（）页

	法定代表人证明书及授权委托书
	法定代表人资格证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章。
	□通  过
□不通过
	见响应文件第（）页

	响应文件签署、
盖章
	响应文件按照采购文件规定要求签署、盖章（包括封面、骑缝以及含有“签字”“盖章”字眼的每一处），不得改动本采购文件中已明确要求不得擅自删改的部分，以及遵守采购文件中已列明必须遵照执行否则按无效响应处理的各类要求。
	□通  过
□不通过
	/

	“★”号条款要求
	响应方案满足采购文件第一章《用户需求》中“★”号条款要求（格式详见“3.3响应承诺函”）。
	□通  过
□不通过
	见响应文件第（）页

	其他
	（1）响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。
（2）响应报价中未对采购文件规定的非竞争性费用进行浮动或改变。（如有）
（3）按采购清单填报价格，无修改、增减采购清单的项目、表格、内容等。
（格式详见“3.3响应承诺函”）。

	□通  过
□不通过
	见响应文件第（）页


备注：
    1.以上材料将作为供应商符合性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应。
    2.供应商须在“自查结论”栏勾选通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。
    3.本自查表不得擅自删改。


供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日



（二）符合性审查证明资料
3.1法定代表人（负责人）证明书


中山大学孙逸仙纪念医院：
 ________同志，身份证号码为       ，现任我单位________职务，是我单位法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人性别：____ 年龄：____ 身份证号码：            
注册号码：______________ 企业类型：_______________________ 
经营范围：_______________________


供应商（公章）：                       
地  址：                             
法定代表人/负责人（签名）：          
日  期：      年    月    日

	
法定代表人
有效期内的居民身份证复印件（正面） 粘贴处

法定代表人
有效期内的居民身份证复印件（反面） 粘贴处




3.2法定代表人（负责人）授权委托书

中山大学孙逸仙纪念医院：
本授权书声明：（法定代表人姓名）  代表   （公司全称）    授权（姓名、职务）  为我单位的合法代理人，就中山大学孙逸仙纪念医院******项目采购活动，全权代表我单位参与本项目响应和合同执行，以我单位的名义处理一切与之有关的事宜。有效期限：自  年  月  日至  年  月  日。
特此委托。

附：代理人性别：  年龄：  身份证号码：           



供应商（公章）：                     
地  址：                           
法定代表人/负责人（签名）：        
授权代理人（签名）：               
日  期：    年    月    日

	
被授权人（授权代表）
有效期内的居民身份证复印件（正面） 粘贴处

被授权人（授权代表）
有效期内的居民身份证复印件（反面） 粘贴处


3.3响应承诺函

致：中山大学孙逸仙纪念医院
依据贵院（项目名称/项目编号）的采购邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交响应文件正本 5 份。
在此，我方承诺如下：
1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。
2.响应有效期为递交响应文件之日起90天，如成交，有效期将延至合同终止日为止。
3.我方在参与响应前已详细研究了采购文件及其附件的全部内容，包括澄清及修改文件（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件。我方已完全清晰地理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
4.我方愿意向贵院提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵院需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
5.我方如果成交，将保证履行采购文件及其附件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。
6.按采购文件提供的全部货物（工程、服务）与相关服务的响应总价详见《报价一览表》。
7.我方承诺能够完全对采购文件所有带“★”号条款作出响应，具体如下：
7.1★最高限价：人民币￥134,294.40元（含税）
7.2★质保期是自本项目竣工验收合格之日起两年并符合《建设工程质量管理条例》规定。
质保期内，供应商提供免费上门保修服务，对于非因采购方的人为原因而出现产品质量及施工问题，由成交供应商负责上门包修、包换或包退，即由供应商派员到货物使用现场维修更换，并承担因此而产生的一切费用。
8.支付方式
（1）竣工验收合格的，成交供应商需在竣工验收之日起30个日历天内向采购方提交完整、真实、合格的竣工资料及结算资料。结算资料包含但不限于：结算书、主要材料品牌型号确认表、工程量计算书（如有）、竣工图纸（如有）、项目立项表、竣工验收单等。成交供应商完成上述工作，工程已经按甲方要求移交甲方，但因成交供应商结算资料不真实、不完整等原因导致不能按时完成结算审核，则时间顺延。
（2）工程竣工验收合格、结算资料经过采购方审计部审核无误，收到供应商合法正规发票并且满足支付条件后30天内，采购方将支付至审定结算价的97%（扣除本项目相关违约金）。余额3%为工程质量保证金。
（3）3%工程质量保证金由采购方在工程竣工验收合格满缺陷责任期2年后30天内一次性无息支付给成交人。
（4）付款形式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。
（5）本项目实行综合单价包干，工程量按实结算。本项目为总价控制项目，超过合同价10%（不含10%）的部分不予支付。
9.我方承诺响应文件未含有贵院不能接受的附加条件。
10.我方承诺响应报价中未对采购文件规定的非竞争性费用进行浮动或改变。（如有）
11.我方承诺按采购清单表填报价格，无修改、增减采购清单的项目、表格、内容等。
12.我方完全服从和尊重评审委员会所作的评定结果，同时清楚地理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。
我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（注：本响应承诺函内容不得擅自删改）



供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日

























四、商务评审
（一）商务评审自查表
	评审指标
	评审细则
	证明资料

	管理体系
（4分）
	1.具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书得2分；
2.具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书或ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，任一证书得2分。
注：本项最高得4分。提供有效期证书复印件并加盖公章，不在有效期或范围不符不得分。
	见响应文件（ ）页

	类似业绩
（9分）
	供应商自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成质量合格的类似项目业绩。每提供一个有效业绩得3分，本项最高得9分。
注：1.类似业绩指空调暖通的安装或维保工程项目；
2.须同时提供以下证明材料并加盖公章，三者缺一不可，否则不得分：
①成交（中标）通知书、②施工合同关键页（合同关键页包括：合同封面、主要内容页及双方签章页）、③竣工验收合格报告等；
3.同一用户单位多个合同只计算一次；
4.分公司响应的，不得提供总公司的业绩。
	见响应文件（ ）页

	项目团队
（2分）
	配备至少2名技术人员（持电工或安全证书）每提供一人证书得1分，本项最高
得2分。
提供证书复印件并加盖公章及近三月任一月社保。同一人员持多个证书不重复计分。
注：项目负责人、专职安全员不重复计入本项。
	见响应文件（ ）页



    供应商应根据《商务评审自查表》的各项内容填写此表，并提供相应的证明资料及填写页码，如未提供，评审委员会有权认为不具备或不符合，并影响供应商的得分。
注：
    1.请在表格下方附上相关证明资料，提供所需证书（或证明文件）复印件且加盖公章方可得分，不提供不得分。
    2.本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰地反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分不得分。
    3.本表要求提供的证书等证明文件，如有有效期的，须在有效期内，否则不予得分。
    4.承诺以上响应情况属实，如有虚假响应，同意本项目一票否决，并列入采购人失信供应商名单。
5.本自查表不得擅自删改。    

 供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日

（二）商务评审证明资料
4.1管理体系
注：
    1.供应商应如实提供证书复印件并加盖公章，不得弄虚作假；
2.证书须在有效期内。









供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日












4.2类似业绩
	序号
	用户名称
	项目主要内容
	签约日期
	竣工验收
时间
	资质要求
	项目负责人及电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
1.供应商应如实填写自2022年1月1日至今（完成时间以合同签订时间为准）完成质量合格的类似项目业绩，同一用户单位多个合同只计算一次，不得弄虚作假；
2.类似业绩指空调的安装或维保工程项目；
3.须同时提供成交（中标）通知书、合同关键页（合同关键页包括：合同封面、主要内容页及双方签章页）、竣工验收合格报告等证明材料并加盖公章，三者缺一不可，否则不得分；
4.若供应商有类似项目业绩，请在上表后附业绩的相关材料（提供能够清晰地体现项目具体内容的合同复印件为准，加盖公章）。
5.分公司响应的，不得提供总公司的业绩，否则不得分。




                              供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日










4.3项目团队
注：同一人具备多个证书的只计取一个；按要求提供职称证书复印件及响应截止日前三个月内任一月份由供应商缴纳的社保证明复印件，并加盖公章。分公司响应的，不得提供总公司的人员，否则不得分。








供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日













五、技术评审
（一）技术评审自查表
	序号
	评审指标
	评审细则
	提供情况
	证明资料

	1
	施工组织方案
（15分）
	针对医疗区域人流密集特点，提出合理的施工区域分隔、噪声及粉尘控制措施。
方案完整详细、切实可行得15分；
方案基本完整、有一定可行性得10分；
方案粗略得5分
无明确方案或明显不合理得1分。
	□有
□无
	见响应文件
（ ）页

	2
	工期进度与保证措施（10分）
	工期满足采购人要求，进度计划清晰、节点明确得10分；
进度计划基本合理但细节不足得5分；
无明确计划或明显不合理得1分。
	□有
□无
	见响应文件
（ ）页

	3
	安全文明
保障措施（10分）
	安全管理人员配置到位，现场围挡、消防、防护措施具体，文明施工方案可操作。
措施完善得力得10分；
措施基本可行但有欠缺得5分；
措施空洞或明显不合理得1分。
	□有
□无
	见响应文件
（ ）页



供应商应根据《技术评审自查表》的各项内容填写此表，并提供相应的证明资料及填写页码，如未提供，评审委员会有权认为不具备或不符合，并影响供应商的得分。
注：
1.请在表格下方附上相关证明资料，提供所需证书（或证明文件）复印件且加盖公章方可得分，不提供不得分。
2.本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰地反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分不得分。
3.本表要求提供的证书等证明文件，如有有效期的，须在有效期内，否则不予得分。
4.承诺以上响应情况属实，如有虚假响应，同意本项目一票否决，并列入采购人失信供应商名单。
5.本自查表不得擅自删改。

供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日



（二）技术评审证明资料
5.1施工组织方案
注：（1）供应商根据本项目的实际需求，自行拟写。
（2）为方便评审查阅，请注明页码。




供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日




5.2工期进度计划与保证措施
注：（1）供应商根据本项目的实际需求，自行拟写；
（2）为方便评审查阅，请注明页码。









供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日



5.3安全文明保障措施
注：（1）供应商根据本项目的实际需求，自行拟写；
（2）为方便评审查阅，请注明页码。








供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日


2


