|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度丝巾报价表** | | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **产品图片** | **材料名称** | **技术要求** | **数量** | **单价** | **单项**  **合计** |
| 1 | **丝巾** |  | **丝巾**：材料名称：面料使用100%真丝；  **袋子：**250克单铜纸印专色过触感膜加烫金；  **盒子：**1200克黑卡+丽雅触感纹+烫金 | 设计准备：  设计师根据市场需求或主题设计图案，通常使用计算机软件进行设计。  设计需要考虑到丝巾的尺寸、色彩、图案的重复性等因素。  选择丝巾材料：  真丝是最常见的材料之一，选择合适的丝绸面料对印花效果至关重要。  打版：  将设计图按照实际丝巾的尺寸和形状进行调整和放大，形成印花的版面。  印花工艺：  染料选择：选择适合真丝的染料或颜料。  印花方法：可以使用丝网印刷、数码印花或者传统的浸染等技术。  固色处理：印花完成后需要进行固色处理，以保证色彩不会褪色。  加工与整理：  完成印花后，需要对丝巾进行整理、裁剪和缝边，使其成品化。  可以根据需要进行其它的特殊加工，如加边框、添加吊牌等。  质量检验与包装：  对成品丝巾进行质量检验，确保没有印花偏差、色差等问题。  最后进行包装，通常是将丝巾折叠整齐并装入塑料袋或盒子中，准备销售。  这些步骤中每一步都需要严格控制，以确保最终生产的真丝印花丝巾质量上乘，符合市场需求。 | 1500 |  |  |
| **合计** | | | | |  | | |