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项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院花都院区住院楼病房设备带改造项目挂网（儿科一区、心血管内科四区、口腔颌面头颈外科病区）  



1、项目概况：
本项目为中山大学孙逸仙纪念医院花都院区住院楼病房设备带改造项目，改造区域包括：儿科一区、心血管内科四区和口腔颌面头颈外科病区。

2、采购方式：
采用公开竞谈方式进行采购。

3、采购清单及报价格式：
[bookmark: _GoBack]（1）报价格式见附件报价表（报价模板修改无效）；
[image: ]
（2）报价采用最高限价方式，项目整体费用不得高于人民币10050.89元，分部分项报价不得高于报价表相应的最高限价，超出的均为无效响应。最终根据列项单价以实际工程量结算；
（3）设置采购最高限价的80%为警戒价，低于该警戒价的响应报价，响应人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、响应人成本分析等文件。在评审过程中，评审委员会发现响应人的报价明显低于其他响应报价或者低于警戒价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，应当要求该响应人作出书面说明并提供相关证明材料。响应人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评审委员会认定该响应人以低于成本报价竞价，应当否决其响应。

4、 服务承诺书：
致：中山大学孙逸仙纪念医院
我司（[公司名称]）郑重承诺，若能成功中标贵单位相关项目，将严格按照采购要求及以下条款提供服务，确保项目顺利推进、质量达标，不出现任何违规违约行为，具体承诺如下：
1. 我司将在中山大学孙逸仙纪念医院范围内，严格按照相关标准进行中山大学孙逸仙纪念医院花都院区住院楼病房设备带改造项目（儿科一区、心血管内科四区、口腔颌面头颈外科病区），确保改造后设施符合医院临床使用需求。
2. 管道改造过程中，将合理利用原有医用气体管道，对原有管道进行合规改造，杜绝资源浪费，确保管道连接安全、通畅。
3. 我司参与本项目的响应人及所有从业人员，均具备焊接作业证、低压电工作业证等相关法定从业证件，且拥有丰富的医用气体相关作业经验，可熟练完成各项施工任务。
4. 我司将在贵单位规定的报价截止日期前，安排专业人员到项目现场进行实地勘探，全面了解现场环境、现有设施等情况，确保施工方案科学、可行。
5. 我司将严格按照采购报价清单，足额准备好项目所需的全部设备、配件，同时配备齐全作业安全保障器具及施工、吊装等各类作业器具，保障施工顺利开展。
6. 我司提交的采购报价中，已全额包含设备安装费、管道制作改造及安装费等所有相关费用，后续不再向贵单位另行收取任何额外费用。
7. 我司将为参与本项目施工的所有从业人员，购买足额、有效的安全保险，相关保险费用由我司自行承担，不向贵单位另行收费。
8. 本项目整体提供不少于24个月的质保期，质保期内，若因我司安装问题导致设备出现故障，我司将在规定时间内免费进行修复、更换，不向贵单位另行收取任何费用。
9. 施工过程中，我司将严格遵守文明施工相关规定，充分考虑医院场所的特殊性，在施工区域做好规范围蔽措施，防止无关人员进入施工区域。若施工过程中产生噪音、灰尘等可能影响医院正常医疗工作环境、引发患者投诉的不利因素，我司将提前与相关科室沟通协调，确定合理的施工时间及施工方案，最大限度降低对医院正常运营及患者的影响。
我司将严格恪守以上承诺，若违反任何一条，愿意承担由此产生的一切责任及相应损失，并接受贵单位的相关处理。
承诺单位（盖章）：[公司名称]
法定代表人/授权代表人（签字）：__________
日期：______年____月____日

5、响应人资格：
（1）具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内合法注册的独立法人企业，持有有效的营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供有效的税务登记证及组织机构代码证副本复印件）（加盖公章）；
（2）响应人须具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》【工业管道（GC2级及以上）】级别资质证书：或具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目：承压类特种设备安装、修理、改造）【许可子项目：工业管道安装（GC2级及以上）】级别资质证书。（提供证书复印件，如国家另有规定，则适用其规定）；
（3）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的采购活动。
（4）响应人拟参与本项目的所有施工从业人员，须具备焊接作业证、低压电工作业证等相关法定从业证件，且拥有丰富的医用气体相关作业经验（提供从业人员有效证件复印件，加盖公章）；
（5）本项目不接受联合体响应，响应人在中标后不得将本项目以任何形式进行转包或分包。
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设备带
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、
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国标

7

氧气维修阀
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米
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2
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人工费

+

辅助设施费用

+

材料搬运
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1

-

四
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（
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1

-
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（
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-


